1. **Отпечатайте само тази страница.***Не ви трябват другите страници, не хабете хартията**си.*
2. **Проверете мащаба.***Уверете се, че сте отпечатали при подходящ мащаб. Истинска линия би трябвало да съвпадне с тази долу.*
3. **Изрежете материалите.**

**11”**x**11”** *(28x28cm)* тъкан, по 1 брой на маска

**1”**x**16”** *(2.5x40cm)* тъкан за връзки, по **4** броя на маска

**10”**x**5”** *(26x13cm)*филтър (по желание)\*, по **1** брой на маска

**4”** *(10cm)*метална тел**,** по **1** брой намаска, ~1.6 mm медна тел върши работа

\* Ефективност на различни видове филтри предстои*.*

*Посетете ragmask.com/materials за актуална информация.*

*Дори и без филтър (само тъкан) е по-ефективно от липсата на маска.*

1. **Прегънете плата върху филтъра.**
2. **Зашийте три от страните**

***~3/16” ( 0.5 cm) разстояние от ръба, бързина>красота.***

1. **Сгънете.**
2. **Отбележете.** *Използвайте шаблона от стр. 1*
3. **Зашийте***Започнете от тук*
4. **Изрежете**
5. **Обърнете отвътре-навън**
6. **Отбележете мястото за връзките**
7. **Зашийте връзките от външната страна на маската   
   *На последната страница има и още по-бърз начин за поставяне на връзките.***
8. **Вкарайте телта и центрирайте върху носа.**
9. **Оформете телта по приблизителната форма на носа**

**Носете**  
*ragmask.com*

*Предстоят инструкции за грижа и поддръжка…*

**Идея: Бързи връзки**

# Още идеи на ragmask.com/pro

1. **Отпечатайте още едно копие на страница 1, Изрежете шаблона. След първото сгъване, отбележете местата на връзките.**
2. **Зашийте връзките като част от първия шев. (Минете по два пъти върху връзките за допълнителна здравина).**
3. **Сгънете на две (връзките от вътрешната страна), отбележете, зашийте и изрежете както преди.**